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Prilog 2B  - Tehničke specifikacije i opis prilagodbi
GRUPA 2 - Usluga izrade prilagodbe za eksponate 
NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.
Ponuditelj je dužan ponuditi i navesti svaku stavku kako je traženo u stupcu 2. „Tražene karakteristike“.
Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. „Tražene karakteristike“. Ponuditelj obavezno popunjava stupce 3. „Ponuđene specifikacije“  i 4. „Uputa na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.“. Kako bi ponuda bila valjana, potrebno je da sve stavke tehničkih specifikacija zadovoljavaju traženo.
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike, koje ponuđeni predmet nabave mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.
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	4. Veza na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.

	1.
	Tablet uređaj (kao APPLE iPad 9th, 10.2", WiFi, 256GB ili istovjetnih karakteristika)

	1.1
	Procesor: HexaCore
	
	

	1.2
	Memorija za pohranu: 256 GB
	 
	 

	1.3
	Veličina ekrana: 10,2"
	 
	 

	1.4
	Rezolucija ekrana: 2160x1620
	
	

	1.5
	Bluetooth: da
	
	

	1.6
	WiFi: da, standardi 802.11 b/g/n/ac
	
	

	1.7
	GPS: da
	
	

	1.8
	Masa: 487.00 g
	 
	 

	1.9
	Dimenzije uređaja: 250.6 x 174.1 x 7.5 mm
	
	

	2.
	Prilagodba za eksponat sjeckalica bicikl

	
	Prilagodba se sastoji od više elemenata povezanih u cijelinu: 
· Drveni postament 200 x 150 cm, visine 20cm, koji se nalazi na kotačima sa kočnicama, izrađen od OSB/panel ploča obrađenih i obojenih u bijelu boju, otpornu na habanje
· Dio postamenta perforiran s gornje strane u zoni ispred pregrade otvorima do 15x15 cm, kako bi se umetnule kutije sa potrosnim materijalom.
· Drvena pozadina od MDF-a dimenzija 150cm, visine 150cm je izrađena od OSB/panel ploča, s potrebnom obradom i obojane u bijelu boju ili u slučaju panel ili šper ploče ostavljenu u prirodnoj boji sa zaštitnim premazom. 
· Perforacija drvene pozadine rasterom rupa 2cm, na osnom razmaku 10cm u oba smjera
· Zaštitna kutija bez dna od pleksiglasa debljine 6mm za eksponat dimenzije 115 x 70 cm, visine 120cm kako bi se onemogucio pristup eksponatu van vremena prezentacije.

	3.
	Prilagodba za eksponat uređaj za ubrizgavanje

	
	Prilagodba se sastoji od više elemenata povezanih u cijelinu: 
· Drveni postament 200 x 150 cm, visine 20cm, koji se nalazi na kotačima sa kočnicama, izrađen od OSB/panel ploča obrađenih i obojenih u bijelu boju, otpornu na habanje
· Dio postamenta perforiran s gornje strane u zoni ispred pregrade otvorima do 15x15 cm, kako bi se umetnule kutije sa potrosnim materijalom.
· Drvena pozadina od MDF-a dimenzija 150cm, visine 150cm je izrađena od OSB/panel ploča, s potrebnom obradom i obojane u bijelu boju ili u slučaju panel ili šper ploče ostavljenu u prirodnoj boji sa zaštitnim premazom. 
· Perforacija drvene pozadine rasterom rupa 2cm, na osnom razmaku 10cm u oba smjera
· Kutije od plexiglasa, dimenzije 20x20x20cm, 10 komada koje se montiraju i učvrste na perforiranu pozadinu, s ciljem prikaza irađenih modela.
· Nabava, prilagodba i instalacija LCD TV prijemnika 55” sa mogužnosču prikaza sa USB uređaja uključeno s potrebnim nosačem i montažom na perforiranu pozadinu.
· Zaštitna kutija bez dna od pleksiglasa debljine 6mm za eksponat dimenzije 100 x 80 cm, visine 180cm kako bi se onemogucio pristup eksponatu van vremena prezentacije.





 U ______________, __,__.2022.                           							ZA PONUDITELJA:
                                                    ___________________________________________________________________
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
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